Приложение № 4

II. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изчислени прогнозни количества на образуваните  отпадъци | | | | Предадени за подготовка за материално оползотворяване и за рециклиране (R4, R5h др.) | Предаден  и за повторна употреба  СО | За повторна употреба на площадката на  образуване | Предадени СО  за  оползотворява не в обратни насипи (R10) | За  оползотворява не в обратни  насипи на площадката  на образуване | Общо количество  СО за материално оползотворява не | Степен на материално оползотворява не на СО |
|  | Код, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците | Наименование | М3 | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| разрушаване | 170101 | Бетон | 272,47 | 626,68 | 85 |  | 20 | 255 | 180 | 540 | 86 |
| разрушаване | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0,6 | 4,75 | 4,75 |  |  |  |  | 4,75 | 100 |
| разрушаване | 17 02 01 | Дървесен материал | 275 | 248 | 200 | 35 |  |  |  | 235 | 95 |
| разрушаване | 17 02 02 | Стъкло | 0,73 | 1,46 | 1,46 |  |  |  |  | 1,46 | 100 |
| Разрушаване | 17 01 03 | Фаянсови и керамични изделия | 36 | 65 |  |  |  | 40 | 5 | 45 | 75 |
| разрушаване | 17 04 11 | кабели | 4 | 39,96 | 39,96 |  |  |  |  | 39,96 | 100 |
| разрушаване | 170904 | Смесени отпадъци | 15 | 30 | 17 | 3 |  |  |  | 20 | 56 |
|  |  |  |  | Σ-1015,85 | Σ-348,17 | Σ-38 | Σ-20 | Σ-295 | Σ-185 | Σ-886,17 |  |

Съгласно изискванията на Наредбата, за 2014г. са постигнати целите за материално оползотворяване:

* на СО по кодове, съгласно Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2:

170101 Бетон 85%

17 04 05 Желязо и стомана 90%

17 02 01 Дървесен материал -90%

17 02 02 Стъкло -27%

17 01 03 Фаянсови и керамични изделия 30%

17 04 11 кабели 90%

* За проекта като цяло, съгласно чл.32 на ЗУО: най-малко 35% от общото количество СО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) | Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) \* | Прогнозна за степента на материално оползотворените СО (%) |
| 1015,85 | 886,17 | 87,23 |

III. ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО И СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ

Приложение 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Влагане в дейности по: Строителство, Реконструкция, Рехабилитация, Основни ремонти | Вид и описание на продуктите от оползотворяване на СО | СО оползотворени в обратни насипи | Конкретно приложение в проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | строителство | Трошен камък d=0-25mm/- 15см БДС EN 13242+A1 |  | 15см обратен насип под част от бет.н-ка 280м2х 0,15х1,8т/м3 =75,6т |
| 2 | строителство |  | Смесени материални отпадъци /бетон, керамика/ | Вертикална планировка 185тона |