**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”***

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническа характеристика** | **Минимални технически изисквания на Възложителя** |
| Базов автомобил | -Марка  -Модел |
| Надстройка | Тристранен самосвал с платнище |
| Година на първа регистрация | След 01.01.2008 г. |
| Пълна маса | Минимум 14 000 кг. |
| Колесна формула | 4Х4 |
| Товароносимост | Минимум 6 500 кг. |
| Двигател | 1. Дизелов с водно охлаждане,  2. Минимална мощност – 200 kW  3. Екологична норма минимум ЕВРО 5 или еквивалент  4. Работен обем – максимум 6 000 см3 |
| Скоростна кутия | Ръчна -минимум 8 степенна |
| Раздатъчна кутия | Демултипликатор |
| Шумност | В съответствие с ЕС директива 2000/14/ЕС |
| Пробег в км. | Максимум 250 000 км. |
| Шофьорска кабина | 1. Къса, брой места 1+1  2. Волан – разположен от лявата страна  3. Отопление  4. Ергономична седалка на водача с пневмоуправление;  5. Блокаж на раздатъчна кутия;  6. Блокаж на първа ос;  7. Блокаж на втора ос;  8. Дигитален тахограф;  9. Бордови компютър с дисплей на таблото на водача  10. Странични огледала за обратно виждане –минимум 6 бр.  11. Моторна спирачка  12. Работни светлини, монтирани на покрива на кабината – минимум 2 бр.  13. Външна слънцезащитна козирка  14. Ауспух изведен над кабината |
| Оборудване към камиона | 1. Предна плоча по DIN или еквивалент за монтаж на допълнително оборудване  2. Минимум три двойки хидравлични линии в предната част на базовия автомобил за задвижване на допълнителното оборудване;  3. Една двойка хидравлични линии разположени зад кабината на базовия автомобил за задвижване на допълнителното оборудване;  4. Заден теглич с изводи за пневматично управление, ABS и светлини на ремарке;  5. Задни автоматични вериги за сняг;  6. Допълнителни горни фарове с габаритни светлини, къси светлини, дълги светлини и светлинни пътепоказатели |
| Допълнително оборудване към камиона – гребло за сняг | 1. Минимум 3 секционно  2. Дължина минимум 3 000 мм  3. Широчина максимум 3 600 мм  4. Еластични елементи предпазващи греблото от препядствия при работа  5. Хидравлично спускане и вдигане и завъртане на ляво и дясно от мястото на водача  6. PVC щит предпазващ предната част на автомобила от завихряне на снега с възможност за регулиране на наклона му |
| Допълнително оборудване към камиона – пясъкоразпръскващо устройство | 1. Обем на бункера за материал - минимум 4 куб.метра  2. Широчина на разпръскване минимум 8 м.  3. Дозиране на материала от 5 до 40 грама/кв.м  4. Пулт за управление на всички функции от мястото на водача  5. Четири броя крака за монтаж / демонтаж |
| Техническо състояние на базовия автомобил и допълнително оборудване | 1. Технически обслужен със сменени масла, филтри и консумативи, гресиран  2. Гуми нови или регенерат, с дълбок грайфер, подходящи за депо за неопасни отпадъци  3. Всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  4. Да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания,  захабявания на тапицерията на кабината |

***\*\*\*Забележка:***

* *Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.*
* *Всеки участник следва да представи техническа оферта с характеристиките на предложения камион, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.*
* *Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя*
* *Срок за изпълнение на доставката* ***не повече от 30 кал. дни.***
* *Предложеният срок за гаранционна поддръжка,* ***НЕ може да бъдат по – кратък от 3 (три) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца след извършване на доставката.***
* *Доставеният камион, трябва да отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.*
* *Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.*
* *Възложителят си запазва правото, ако при приемане на камиона има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника или открити технически неизправности и недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.*
* *Възложителят си запазва правото, при приемане на доставката да извърши технически преглед в сервизен център, относно качеството на извършената доставка.*
* *Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на камиона /дължими данъци, нотариални такси, екотакси и др./, са за сметка на Изпълнителя.*