**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово”.**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме

1.1. Срок за изпълнение на поръчката ………………………. кал. дни /не повече от 30 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. Гаранционен срок за поддръжка - ………………месеца /НЕ може да бъде по – кратък от 3 (три) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца след извършване на доставката./

* 1. Пробегът в километри към момента на доставка до адрес на Възложителя е ……………… км. – гр. Габрово, пл. Възраждане № 3.

1.4. При доставка на камиона, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото му ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.

1.5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническа характеристика** | **Минимални технически изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа, включително марка и модел /** |
| Базов автомобил | -Марка  -Модел |  |
| Надстройка | Тристранен самосвал с платнище |  |
| Година на първа регистрация | След 01.01.2008 г. |  |
| Пълна маса | Минимум 14 000 кг. |  |
| Колесна формула | 4Х4 |  |
| Товароносимост | Минимум 6 500 кг. |  |
| Двигател | 1. Дизелов с водно охлаждане,  2. Минимална мощност – 200 kW  3. Екологична норма минимум ЕВРО 5 или еквивалент  4. Работен обем – максимум 6 000 см3 |  |
| Скоростна кутия | Ръчна -минимум 8 степенна |  |
| Раздатъчна кутия | Демултипликатор |  |
| Шумност | В съответствие с ЕС директива 2000/14/ЕС |  |
| Пробег в км. | Максимум 250 000 км. |  |
| Шофьорска кабина | 1. Къса, брой места 1+1  2. Волан – разположен от лявата страна  3. Отопление  4. Ергономична седалка на водача с пневмоуправление;  5. Блокаж на раздатъчна кутия;  6. Блокаж на първа ос;  7. Блокаж на втора ос;  8. Дигитален тахограф;  9. Бордови компютър с дисплей на таблото на водача  10. Странични огледала за обратно виждане –минимум 6 бр.  11. Моторна спирачка  12. Работни светлини, монтирани на покрива на кабината – минимум 2 бр.  13. Външна слънцезащитна козирка  14. Ауспух изведен над кабината |  |
| Оборудване към камиона | 1. Предна плоча по DIN или еквивалент за монтаж на допълнително оборудване  2. Минимум три двойки хидравлични линии в предната част на базовия автомобил за задвижване на допълнителното оборудване;  3. Една двойка хидравлични линии разположени зад кабината на базовия автомобил за задвижване на допълнителното оборудване;  4. Заден теглич с изводи за пневматично управление, ABS и светлини на ремарке;  5. Задни автоматични вериги за сняг;  6. Допълнителни горни фарове с габаритни светлини, къси светлини, дълги светлини и светлинни пътепоказатели |  |
| Допълнително оборудване към камиона – гребло за сняг | 1. Минимум 3 секционно  2. Дължина минимум 3 000 мм  3. Широчина максимум 3 600 мм  4. Еластични елементи предпазващи греблото от препядствия при работа  5. Хидравлично спускане и вдигане и завъртане на ляво и дясно от мястото на водача  6. PVC щит предпазващ предната част на автомобила от завихряне на снега с възможност за регулиране на наклона му |  |
| Допълнително оборудване към камиона – пясъкоразпръскващо устройство | 1. Обем на бункера за материал - минимум 4 куб.метра  2. Широчина на разпръскване минимум 8 м.  3. Дозиране на материала от 5 до 40 грама/кв.м  4. Пулт за управление на всички функции от мястото на водача  5. Четири броя крака за монтаж / демонтаж |  |
| Техническо състояние на базовия автомобил и допълнително оборудване | 1. Технически обслужен със сменени масла, филтри и консумативи, гресиран  2. Гуми нови или регенерат, с дълбок грайфер, подходящи за депо за неопасни отпадъци  3. Всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  4. Да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**