**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на нова мобилна трошачна машина за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката ………………………. кал. дни /не повече от 60 кал. дни/ от сключване на договора, но не по-късно от 10.12.2016 г.

1.2. Гаранционен срок за поддръжка - ……………… моточаса /минимум 1000 моточаса/, без ограничение в годините.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в “Техническата спецификация” на Документацията за участие по процедурата.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническа характеристика** | **Минимални технически изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника** */попълва се във всяка една графа, включително марка и модел /* |
| Марка/модел |  |  |
| Техника | Мобилна челюстна трошачна машина – самоходна с гумени вериги |  |
| Състояние | нова |  |
| Собствено тегло | минимум 2500 кг. |  |
| Минимална гарантирана производителност | минимум 5 тона/час |  |
| Обем на приемния бункер | минимум 0.3 м3 |  |
| Входящ отвор на трошачното устройство | С размери минимум 450х250мм |  |
| Регулиране на изходящия размер на фракцията (зърнометрия) | Мобилната трошачна машина да е окомплектована с необходимото оборудване за регулиране размера на изходящата фракция най-малко в диапазона от 20 мм. до 80 мм. |  |
| Височина на зареждане | до 2500 мм |  |
| Двигател | Дизелов |  |
| Мощност на двигателя | мин. 20 kW (или 26,81 к.с) |  |
| Лентов транспортьор | Разтоварващ изходната фракция на височина минимум 1400 мм. |  |
| Управление | от корпуса и дистанционно |  |
| Допълнително оборудване | Система за прахо-погасяване |  |
| Гаранционна поддръжка | Минимум 1000 моточаса, без ограничение в годините |  |
| Време за реакция в срока на гаранционно обслужване, след получена заявка | Максимум до 8 кал. дни |  |
| Функциониране и сервизиране на оферираната трошачна машина предписани от производителя й, за първите 1000 моточаса. | Да се разпишат детайлно консумативите необходимите за правилното функциониране и сервизиране на оферираната трошачна машина предписани от производителя й |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

4. Към доставката ще приложа следните основни документи:

* Сертификат по ISO 21873:2009 или еквивалент
* Опис на резервните части към доставката на Български език
* Инструкция за експлоатация и текущ обслужване на машината на Български език
* Сервизна книжка на машината на Български език
* Списък на оправомощените сервизи за обслужване на машината по време и извън гаранционния срок за България
* Гаранционна карта на машината в оригинал и в превод на Български език.

5. Съгласен съм със следните задължения, след извършване на доставката:

- необходимото обучение на персонала, който ще работи с мобилната трошачна машина;

- пускане в експлоатация на мобилната трошачна машина.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**