*Образец 2.4*

**Обособена позиция 4 Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоайе спортна зала „Орловец“**

**При изграждането на системата, използваното оборудване ще бъде със следните параметри:**

**Камера тип 3 – 1 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 2.1 мегапикселова HD-CVI водоустойчива камера, Day&Night 1/2.7 ” CMOS сензор,  1928х1088 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 1080p, 50кад/сек. при 720p, обектив 3.6mm,  хоризонтален ъгъл на видимост 90°, интелигентно инфрачервено осветление до 30м,  механичен IR филтър, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on), True WDR 120dB, HDCVI и  CVBS изход, 3D-DNR, AES, AGC, BLC, HLC, предаване по коаксиал 75Ω - 500м, OSD меню, за  външен монтаж, IP67 oт -30°С до +60°С, 12VDC, 4W. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**Камера тип 4 – 6 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 2.1 мегапикселова HD-CVI водоустойчива камера, Day&Night 1/2.7 ” CMOS сензор,  1928х1088 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 1080p, 50кад/сек. при 720p, моторизиран  обектив 2.7-12мм, хоризонтален ъгъл на видимост 99° - 37°, интелигентно инфрачервено  осветление до 60м, механичен IR филтър, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on), True  WDR 120dB, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, HDCVI/CVBS  изход, 3D-DNR, AES, AGC, предаване по коаксиал 75Ω - 500м, за външен монтаж, IP67 oт -  30°С до +60°С, 12VDC, 10W. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**Цифров видеорекордер – 1 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 16-канален, 205 кад/сек запис при 720р (1\*720p на 25 кад/сек + 15 на 12 кад/сек) 400 кад/сек запис при 960H, HDCVI 1080р и 720р камери на живо, поддържа 16 HDCVI, аналогови или IP + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 5МP, максимален входящ трафик 72Mbps за IP камери, H.264 компресия, 1 SATA HDD 2TB, 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход/ 1 изход, RS485 за управление на PTZ камера, режими на запис – постоянен, при детекция на движение, преди и след алармен запис, наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, до дистанционни потребителя, управление с мишка, DC12V/2A, 10W, 260х220х40мм. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Дата: ПОДПИС /И ПЕЧАТ:

*Име и фамилия*

*качество на представляващия участника*