*Образец 2.3*

**Обособена позиция 3 Видеонаблюдение Парк Колелото**

**При изграждането на системата, използваното оборудване ще бъде със следните параметри:**

**Камера тип 2 – 12 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 3 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 60 метра, 2304x1296 с 20 кад/сек, 1920х1080 с 25 кад/сек, 1/3” Aptina CMOS сензор,  моторизиран варифокален обектив 2.7-12мм, хоризонтален ъгъл на видимост 92°~28°, дистанционно управление на фокус и зум, c механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), 3D шумов филтър, D-WDR, BLC, AWB, AGC, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB, наблюдение през моб. тел., безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP66, PoE,12VDC, 8.5W. |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**Рутер тип 1 – 2 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | Брой портове LAN 4 порта  LAN скорост 10/100/1000 Mbit/s  Брой WAN портове 1 порт  WAN интерфейс 10/100/1000 Mbit/s  CPU nominal frequency 400 MHz  CPU core count 1  Size of RAM 64 MB |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**Суич – 2 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | 8x10/100/1000Mbps, Metal case, IEEE 802.1p QoS |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**PoE инжектор – 12 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af; 10/100Mbps;2xRJ45/2xPoE; 48VDC output |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

**SFP модул – 2 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |
|  | Интерфейс: 1 Gigabit SFP port LC/UPC  Производителност: Data Rate 1.25Gbps  Extends fiber distance up to 20km  Свързване: Single-mode Fiber |  |
| Гаранция | Минимум 2 години, с обслужване на място |  |

Дата: ПОДПИС /И ПЕЧАТ:

*Име и фамилия*

*качество на представляващия участника*