**ОБРАЗЕЦ № 3-1**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла” и Обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”**.

За обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла”.

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /***30 кал. дни****, считано от датата на сключване на договора*/.

1.2. Гаранционен срок - ……………… месеца /*не по – кратък от* ***12 (дванадесет) месеца и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца****, след извършване на доставката*/.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимални изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа с конкретни параметри, в приложимите случай/** |
| * Обем – 1100 литра с тапа; |  |
| * Цвят: жълт /да отговаря на RAL 1018 сертификат или еквивалент/; |  |
| * Товароносимост – 430 кг (Минимум), 510 кг (Максимум); |  |
| * Собствено тегло: – 50 кг (Минимум), 65 кг (Максимум); |  |
| * Сменяеми дръжки по два броя от двете страни на корпуса; |  |
| * Брой на опорните колела – 4 броя (Ф 200 х 50 мм), 2 от които с блокираща спирачна система; |  |
| * Капак – капак в капака (малкият капак да бъде разположен от страната на отваряне на големия капак), без механизъм, ръчно отваряне; |  |
| * Цапфа с ширина на основата 450 мм (Минимум) и щифт с метална вложка; |  |
| * Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност; |  |
| * Да се затварят плътно; |  |
| * Да бъдат влагоустойчиви; |  |
| * Устойчиви на UV лъчение; на ниски и високи атмосферни температури; на химически и биологични въздействия; |  |
| * Гладка повърхност за лесно почистване, непозволяваща задържането на нечистотии; |  |
| * Да се обслужва от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент. |  |
| * Съдовете да са изработени съгласно норми БДС EN-840-2 или еквивалент, БДС EN-840-5 или еквивалент и БДС EN-840-6 или еквивалент. |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

.......................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

4. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, при предаването на съдовете за разделно събиране на отпадъци ще предоставим ***указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от нас съдове за разделно събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.***

5. Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника и/или не се предоставят необходимите документи по т. 4 от настоящото предложение, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

**Дата:………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**