**ОБРАЗЕЦ № 3-1**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на употребявани МПС-тва по 2 обособени позиции:** Обособена позиция № 1 “Доставка на употребяван двуосен камион /самосвал/ с прикачен инвентар за нуждите на ОП „Благоустрояване” и Обособена позиция № 2 “Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Гробищни паркове”

За обособена позиция № 1 “Доставка на употребяван двуосен камион /самосвал/ с прикачен инвентар за нуждите на ОП „Благоустрояване”.

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 30 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. Гаранционният срок е ……………… /месеца/.

***Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по – кратък от 6 (шест) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.***

***Забележка****:*

Когато участник е предложил в офертата си гаранционен над **24 (двадесет и четири) месеца**, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на **24 (двадесет и четири) месеца**. Следователно всички участници предложили гаранционен срок **24 (двадесет и четири) месеца** и над **24 (двадесет и четири) месеца** ще получат еднакъв брой точки по този показател.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

* ***Двуосен самосвал за разделно събиране на отпадъци при почистване на нерегламентируеми сметища, треви и клони***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически характеристики** | **Минимални изисквания** | **Предложение на Участника относно техническата**  **Характеристика**  **/попълва се във всяка една графа с конкретни технически параметри, включително марка и модел/** |
| **1. Базов камион** | марка, модел |  |
| 1.2. Година на първа регистрация | след 01.01.2004 г. |  |
| 1.3. Изминат пробег | Максимум 350 000 км |  |
| 1.4. Колесна формула | 4х4 |  |
| 1.5. Обща маса | минимум 18 000 кг. |  |
| 1.6. Габаритни размери | * Дължина, без прикачен инвентар – максимум 7500 мм * височина, с кранова уредба – максимум 4000 мм * широчина без огледалата – максимум 2550 мм * междуосие – максимум 3900 кг |  |
| 1.7. Товароносимост | - минимум 6000 кг полезен товар |  |
| 1.8. Окачване | * първа ос механична, минимум 8000 кг * втора ос пневматично с възможност за регулиране, минимум 10000 кг |  |
| 1.9. Двигател | * дизелов с водно охлаждане * екологична норма минимум ЕВРО 3 * мощност – минимум 220 kW * работен обем – минимум 11500 см3 |  |
| 1.10. Ауспух | изведен над кабината |  |
| 1.11. Скоростна кутия | ръчна , минимум 8-степенна |  |
| 1.12. Раздатъчна кутия | * демултипликатор * блокаж на раздатъчна кутия * блокаж на първа ос * блокаж на втора ос |  |
| 1.13. Кабина | * брой места минимум 1+1 * волан – ляво разположен * отопление * ергономична седалка на водача с пневмоуправление * тахограф * круиз контрол * радио * автоматична моторна спирачка * бордови компютър с дисплей на таблото на водача * минимум 4 броя огледала за обратно виждане * без охлаждане/климатик/климатроник |  |
| 1.14. Допълнително оборудване към автомобила | * предна плоча за монтаж на гребло, съгласно DIN стандарт или еквивалент * минимум две двойки хидравлични линии в предната част на базовия автомобил за задвижване и управление на греблото * минимум една двойка хидравлични линии от дясната страна на автомобила за задвижване на пясъкоразпръскващо устройство * хидравлична система за задвижване на пясъкоразпръскващото устройство и управление на греблото: помпи задвижвани от маховика на двигателя (двусекционнна за управление на гребло и песъкар едновременно), резервоар за масло и маслоохладител * заден теглич с изводи за пневматично управление, ABS и светлини на ремарке * вериги за сняг на задните колела с управление от мястото на водача |  |
| 1.15. Надстройка - самосвална | * тристранен самосвал * дължина на коша минимум 3800 мм * широчина на коша минимум 2400 мм * височина на канатите минимум 600 мм * странични и заден капак метални, демонтируеми * минимум 4 броя халки на пода за укрепване на пясъкоразпръксващо устройство * платнище (с механизъм за лесно опъване и събиране) |  |
| 1.16. Кранова уредба | * хидравличен кран монтиран зад кабината * хидравлична система: помпа задвижвана от скоростната кутия, резервоар за масло и маслоохладител * мин. 2 бр. хидравлични стабилизатори с механично разтягане и хидравлично стабилизиране * пулт за управление на крановата уредба от земята в лявата и дясна страна на крана * завъртане на крана на минимум 2600 * стрела на крана телескопична * хоризонтален обхват на стрелата   минимум 7500 мм   * товарна диаграма на крана : * максимален момент на повдигане минимум 5500 кг * на 4000 мм минимум 2100 кг * на 7500 мм минимум 1100 кг * система за безопасност от претоварване * кука с товароносимост минимум 5500 кг * мин. две двойки хидравлични линии * хидравлични линии монтирани на края на телескопичната стрела за управление на допълнително оборудване |  |
| ***Незадължително допълнително оборудване, част от Методиката за оценка на офертите***   * *площадка зад кабината с височина минимум 1900 мм от земята със стълба и пулт за управление функциите на крана за визуален контрол за извършване на товаро-разтоварни дейности* * *грайферна кофа за работа с крана с обем минимум 0,3 м3 с ротатор за завъртане на 3600, един цилиндър за отваряне и затваряне, демонтируеми зъби* * *хидравлична щипка.* |  |
| **2. Оборудване , осветление и сигнализация за безопастна работа** | * два броя светлини на задната част на кабината на автомобила за нощна работа на крана и пясъкоразпръскващо устройство * камера разположена в задната част на автомобила с монитор в кабината на водача * мин. 2 броя маяци на покрива на кабината * допълнителни горни фарове с габаритни светлини, къси светлини, дълги светлини и светлинни пътепоказатели за работа с гребло * светлоотразителни стикери и ленти * триъгълник, пожарогасител, аптечка, жилетка * звуков сигнал при движение на заден ход |  |
| **3. Техническо състояние** | * технически обслужени със сменени масла, филтри и консумативи, гресирани * гуми мин. 1,5 см * всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи * да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

* ***Прикачен инвентар***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически характеристики** | **Минимални изисквания** | **Предложение на Участника относно техническата**  **Характеристика**  **/попълва се във всяка една графа с конкретни технически параметри/** |
| **1.Пясъкоразпръскващо устройство** | * обем на бункера минимум 4,5 куб.м. * резервоари за течности минимум 2000 л * PVC покривало * жълта сигнална светлина * задна работна светлина за нощна работа * система за подаване на материала чрез лента или шнек * разпръскващ диск с височина от земята максимум 400 мм * хидравлично задвижване от базовия автомобил * широчина на разпръскване минимум 8 м * дозиране на материала от 5 до 40 гр./кв.м. * система за асиметрично разпръскване * автоматичен и ръчен режим на работа * пулт за управление на всички функции от мястото на водача * система за монтаж/демонтаж с 4 броя крака |  |
| **2. Снегопочистващо гребло** | * метална основа с метален щит минимум три секционен, с извивка предпазваща предната част на автомобила от завихряне на снега * дължина минимум 3000 мм, максимум 3600 мм * метален или гумен почистващ нож * хидравлично спускане, вдигане и завъртане наляво и надясно от пулт за управление от мястото на водача * система за защита на греблото при срещане на неравности по пътя * система за монтаж/демонтаж на греблото на предната плоча на базовия автомобил |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

4. При констатирани от комисията несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя) или липси в предадените документи, те се отбелязват в констативен протокол, като се определя срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, за отстраняване на недостатъците.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Приложения към Предложението за изпълнение:**

1. **Документи:**

* копие на регистрационен талон на камиона;
* удостоверение за екологична норма на двигателя от официалния вносител или от производителя, ако екологичната норма не е вписана в регистрационния талон;
* товарна диаграма на крановата уредба.

1. **Снимков материал:**

* предна, задна, лява и дясна страни;
* вътрешната част на кабината;
* на арматурното табло;
* на километраж;
* кранова уредба;
* пясъкоразпръскващо устройство;
* снегопочистващо гребло;
* грайферна кофа /ако е приложимо/;
* хидравлична щипка /ако е приложимо/.

**Забележка:**

При липса на един или повече Документи по т. 1 и/или снимков материал по т. 2 от описаните Приложения към Предложението за изпълнение, участникът ще бъде отстранен от участие.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**