**ОБРАЗЕЦ № 3-2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци по 6 обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла”;**

**Обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”;**

**Обособена позиция№ 3 „Доставка на метални контейнери за събиране на битови и строителни отпадъци“;**

**Обособена позиция № 4 „Доставка на метални кофи за детски площадки за разделно събиране на отпадъци с обем от 20 до 50 л.“**

**Обособена позиция № 5 „Доставка на метални кошчета за кучешки отпадъци“**

**Обособена позиция № 6 „Доставка на мултилифт контейнер за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“**

**За обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”.**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /***60 кал. дни****, считано от датата на сключване на договора*/.

1.2. Гаранционен срок - ……………… месеца /*не по – кратък от* ***12 (дванадесет) месеца и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца****, след извършване на доставката*/.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимални изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа с конкретни параметри, в приложимите случай/** |
| * Обем - 110 литра; |  |
| * Товароносимост - Минимум 50 кг, Максимум 95 кг; |  |
| * Височина на съда - Минимум 860 мм, Максимум 960 мм; |  |
| * Капак - 1 бр. отмятане – посока назад, с 1 бр. ръкохватка, разположена срещуположно на пантите в периферията на капака; |  |
| * Посока на отваряне на капака - Отмятане назад; |  |
| * Конструкция - Дебелина на стоманената ламарина минимум 1,2 мм, максимум 2 мм, горещо поцинкована. Два броя ръкохватки с отстояние 450 мм от дъното на съда, изработени от плътно желязо минимум Ø10 мм. разположени странично; |  |
| * Допълнително усилване на дъното - Гумен буфер с дебелина минимум 30 мм. предпазващ дъното от деформации и шум. Да бъде подсилено с метална шина по целият диаметър. Дебелина на шината да е минимум 2,5 мм,ширина минимум 30мм; |  |
| * Допълнително усилване на корпуса и капака - Оребрено чрез щанцоване тяло и капак за по-голяма здравина и устойчивост; |  |
| * Покритие - Горещо поцинкована ламарина, устойчива на отпадъци с висока температура (например гореща пепел) основния корпус, капака и всички елементи; |  |
| * Закрепване на капака - Капакът да е закрепен посредством шарнирна връзка, която е монтирана с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешна страна на съда с допълнителни метални планки; |  |
| * Обслужване - Съдовете да могат да бъдат обслужвани от автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент; |  |
| * Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешна страна на съда с допълнителни метални планки. Самите куки да бъдат изработени от плътно желязо и метални планки с минимална ширина 340 мм и максимална – не повече от ширината на съда, с отстояние на горния край на планките от дъното на съда минимално 790 мм; |  |
| * Изисквания за качество - Да отговарят на българските и европейски стандарти за съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Да не пропуска течности |  |
| * Съдовете да са изработени съгласно норми DIN 6629 или еквивалент, БДС 4626-75 или еквивалент, БДС 2587-88 или еквивалент. |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

.......................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

4. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, при предаването на съдовете за разделно събиране на отпадъци ще предоставим ***указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от нас съдове за разделно събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.***

5. Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника и/или не се предоставят необходимите документи по т. 4 от настоящото предложение, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

**Дата:………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**