**ОБРАЗЕЦ № 3.4.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ по пет обособени позиции:**

**Обособена позиция № 4 „Уреди за рехабилитация“**

след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител и предлагаме да организираме и изпълним поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на доставката: ...................... кал. дни, но не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.).

2. Предлаганите от нас артикули са със следните параметри:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Спецификации** | **Предложение на участника** |
| 1. | Шведска стена | **Размери:**   * височина: минимум 240 см * ширина: минимум 80 см * дълбочина: минимум 65 см   **Материал:** дървесина, третирана със сертифициран лак без мирис.  **Описание:**   с подвижни аксесоари, включващи:   * Висящ трапец * Гимнастически халки * Въже за катерене * Въжена стълба с дървени стъпала    Товароносимост: 130 кг  Комплекта да включва и катарами за въжетата.  **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 2. | Клетка на Роше за болнично легло | **Размери**: ширина: 68 см/ **в**исочина**:** 200 см; максималнаширина: 225 см Разстояниемежду стабилизаторите: 200 cm - 225 cm  **Описание:**  Мобилна клетка на Роше за суспензо и пулитерапия за болнично легло;   * с възможност за настройка на дължината в зависимост от размера на леглото; * на колелца с възможност за бързо преместване   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 3. | Стандартно оборудване за клетка на Роше | Комплекта с оборудването за клетката на Роше следва да включва следните артикули и бройки:   * Въже – дължина 1600 мм - 8 бр * Въже – дължина 960 мм - 6 бр * Въже – дължина 2450 мм - 1 бр * Въже – дължина 5720 мм - 1 бр * Въже – дължина - 3750 мм 3 бр * Слинг за предмишница и долен крайник 420x100 - 4 бр * Слинг за бедро и горен крайник 540x135 - 4 бр * Слинг за таз 830x230 - 2 бр * Слинг за гръден кош 820x300 -1 бр. * Слинг за глава 150х530 - 1 бр * Слинг за ходила 75х610 - 4 бр * Двуставен слинг (подложка 160x80 лента 40x135) - 4 бр * Универсална лента за тазова тракция 1330x170 - 1 бр * Окачване - крака 135x170 -1 бр * Тежест 0,5 кг - 2 бр * Тежест 1,0 кг - 2 бр * Тежест 1,5 кг - 2 бр * Тежест 2,0 кг - 2 бр * Тежест 2,5 кг - 2 бр * Тежест 3,0 кг - 1 бр * Кука – 30 бр   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 4. | Алуминиева трисекторна масажна кушетка | **Размери:**   * Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см Дължина: минимум 190 см; * Дължина с опората за глава: минимум 210 см * Ширина: минимум 70 см, * Ширина с подложката за ръка: минимум 90 см - Регулируема височина от 60÷65 см до 80÷85 см **Описание:** Трисекторна масажна кушетка с повдигане.   **Материал**:   * Алуминиева * Тапицерия: винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.   Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста).  **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 5. | Бягаща пътечка за рехабилитация | * Максималната мощност на двигателя: 1.75 HP * постоянна мощност на двигателя 1.25 HP * минимална скорост на лентата - 0.3 km / h, подходяща за възрастни хора или за рехабилитация на пациенти * голяма авариен бутон за незабавно спиране на лентата в случай на опасност * парапет по цялата дължина на лентата * хоризонтална дръжка, * сменяема каишка за безопасност * странични протектори за безопасност с нехлъзгава повърхност * сензори за сърдечен ритъм в дръжките * осветен LCD дисплей * компютърни дисплеи: време, разстояние, скорост, калории, * ориентировъчни размери на лентата: D122 х S40 см. * ориентировъчни размери на пътеката: D159 х S68 х см v129 * максимално натоварване: 130 кг.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 6. | Велоергометър | **Размери** в сглобено състояние: 96 х 47 х 137 см. **Описание:**  Маховик: 6 кг. • Магнитна натоварваща система с 8 степени на натоварване. • Компютър с голям LCD дисплей с показатели: време, изминато разстояние, скорост, калории, пулс, сканиране. • Измерване на пулса чрез специални сензори на ръкохватките. • възможност за регулиране на седалката във вертикално и хоризонтално положение. • Максимално тегло на трениращия: 120 кг.  **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 7. | Проходилка с колелца и седалка | Размери:   * височина: 80 см / 91 см * ширина: 58 см, дълбочина: 50 см * височина до седалката 53 см * размер на седалката 29 см х 33 см   **Материал:** алуминиево магнезиева тръбна конструкция, прахово боядисана.  **Описание:**   * две двойни колела, разположени на предните две крачета; * ергономични омекотени ръкохватки; * възможност за сгъване и регулиране на височина.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 8. | Успоредка за прохождане | **Размери:**   * височина - от 300 мм до 1200 мм * широчина - 620 мм до 700 мм * дължина - 2500 мм   **Описание**: успоредка-проходилка, предназначена за рехабилитация с 2 чифта брустове - паралели за опора с регулируема височина  **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |

Гарантираме, че:

- сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение и техническите спецификации и проекта на договор;

**-** доставените уреди ще са нови и неупотребявани;

- доставката ще бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството.

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

*а) други …………………………………………….*

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**