**ОБРАЗЕЦ № 3.2.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ по пет обособени позиции:**

**Обособена позиция № 2 „Кухненско и санитарно оборудване и обзавеждане“**

след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител и предлагаме да организираме и изпълним поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на доставката: ...................... кал. дни, но не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.).

2. Предлаганите от нас артикули са със следните параметри:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Спецификации** | **Предложение на участника** |
| **1.** | Кухненско обзавеждане /разливно | **Горен ред кухненски шкафове**:  **Размери:** 275÷280/30÷32/70÷80 см  **Материали:**   * корпус ЛПДЧ 18 мм; * вратички МПДЧ 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание:** 5 шкафа, от които:   * два с хоризонтално отваряне, заедно с вграден абсорбатор; * три с вертикално отваряне и с по две вътрешни полици;   **Долен ред кухненски шкафове**:  **Размери:** 215÷220/60/90÷92 см  **Материали:**   * работен плот ПДЧ основа с HPL ламинат, с дебелина минимум 28 мм,износоустойчивост, водоустойчивост, термоустойчивост, устойчивост на химични препарати, безвреден при контакт с хората със заоблен профил на преден ръб**;** * водобранна лайсна между работния плот и гърба; * гръб - височина – 60 см и дебелина минимум 10 мм, материал – ЛПДЧ в идентичен цвят с този на работния плот, износоустойчив, водоустойчив, термоустойчив, устойчив на химични препарати и безвреден при контакт с хората; * да се предвиди изнасянето и подходящото монтиране на електрическите контакти, разположени в зоната на гърба ; * корпус ЛПДЧ 18 мм; * вратички и челни плоскости на чекмеджетата МПДЧ 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност; * цокъл – PVC с алуминиево покритие.   **Описание:** четири части, включващи:   * един изтеглящ се шкаф; * шкаф за вграждане на фурна и керамичен плот с четири котлона и чекмедже отдолу; * шкаф с три чекмеджета; * шкаф с вградена еднокоритна мивка с две врати и вътрешна полица.   **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 2. | Кухненско обзавеждане/умивалня | **Кухненски бюфет**  **Размери:** 100÷110/50/210÷220 см  **Материали:**   * корпус ЛПДЧ 18 мм; * вратички и челни плоскости на чекмеджетата МПДЧ 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; * дръжки на вратите и чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност. * цокъл – PVC с алуминиево покритие.   **Описание:** три чекмеджета в долната част и един шкаф над тях с две врати и три вътрешни полици.  **Горен ред кухненски шкафове**:  **Размери:** 190/30÷32/70÷80 см  **Материали:**   * корпус ЛПДЧ 18 мм; * вратички МПДЧ 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание:** 3 шкафа с вертикално отваряне и с по една вътрешна полица.  **Долен ред кухненски шкафове**:  **Размери:** 190/60/90÷92 см  **Материали:**   * работен плот ПДЧ основа с HPL ламинат, с дебелина минимум 28 мм, износоустойчивост, водоустойчивост, термоустойчивост, устойчивост на химични препарати, безвреден при контакт с хората със заоблен профил на преден ръб**;** * водобранна лайсна между работния плот и гърба; * гръб - височина – 60 см и дебелина минимум 10 мм, материал – ЛПДЧ в идентичен цвят с този на работния плот, износоустойчив, водоустойчив, термоустойчив, устойчив на химични препарати и безвреден при контакт с хората; * да се предвиди изнасянето и подходящото монтиране на електрическите контакти, разположени в зоната на гърба ; * корпус ЛПДЧ 18 мм; * вратички МПДЧ 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратичките; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност; * цокъл – PVC с алуминиево покритие.   **Описание:** три части, включващи:   * шкаф с две вътрешни полици; * шкаф за вграждане на съдомиялна; * шкаф с вградена еднокоритна мивка с една врата и вътрешна полица.   **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 3. | Изливно помещение | **Размери:** съгласно схема  **Материал:** идентичен с посочения в кухненското обзавеждане  **Описание:**  водоустойчив плот и две етажерки  **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 4. | Мокро помещение | **Размери:** съгласно схема  **Материал:** идентичен с посочения в кухненското обзавеждане.  **Описание:**   * два плота водоустойчиви над сушилните/пералните машини; * два горни шкафа с две врати и вътрешна полица   **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 5. | Смесител за кухненска мивка | **Размер:** Стандартен. Дизайнът на  смесителят да е с висок профил, удобен и функционален за ползване.  **Механизъм:** Керамичен  **Състав:** 100% месинг  **Лебетка:** Въртящ се чучур на 360°  **Гаранция:** минимум 60 месеца |  |
| 6. | Електрическа фурна за вграждане | Енергиен клас – минимум А+;  Минимален брои функции – 6;  Минимален обем на фурната – 60 литра;  Електрически грил;  Вентилатор.  **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 7. | Стъклокерамичен плот с четири електрически котлона за вграждане | **Описание:**  - стъклокерамичен плот за вграждане с 4 зони за нагряване;  - с една разширителна зона;  **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| 8. | Аспиратор за кухня | **Описание:**   * за вграждане, телескопичен тип; * два мотора с номинална мощност на моторите 180 W; * вид на филтрите - постоянни; * дебит при максимална скорост * 332 m3/h * ниво на шум при максимална скорост 65 db; * клас газодинамична ефективност F; * енергиен клас Е.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 9. | Хладилник с фризер | **Размери:** 60/60÷64/180÷185 см  **Описание:**   * комбиниран хладилник с фризер в долната част; * енергиен клас минимум - А+; * капацитет на хладилната част - минимум 200 л.; * капацитет на фризера минимум 80 л.; * система за охлаждане NO FROST;   **Гаранция:** минимум24 месеца. |  |
| 10. | Микровълнова фурна | **Описание:**   * минимална мощност минимум 800 W; * вместимост минимум 20 литра; * грил * **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 11. | Перална машина | Капацитет: 9 кг  Макс. Обороти: 1200 об./мин.  Енергиен клас – минимум А++  Предно зареждане  **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 12. | Сушилна машина | Енергиен клас -минимум А ++  Капацитет: минимум 8 кг.  Технология с термопомпа  Самопочистващ се филтър  **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 13. | Съдомиялна машина | Съдомиялна машина за вграждане  Енергиен клас: минимум А ++  Капацитет – минимум 12 комплекта  Самопочистващ се филтър  **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 14. | Хладилник | **Размери:** височина 80÷100 см  **Описание:**   * енергиен клас минимум - А+; * полезен обем на хладилника минимум 80 л.;   - вътрешна камера;   * цвят – бял.   **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 15. | Шкаф за баня | **Размери**: 60х10х50 см  **Описание:**   * водо и влагоустойчив горен PVC шкаф; * шкафове от двете страни с една или две вътрешни полици и огледало в средата; * плавно затваряне на вратите.   **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 16. | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за баня | **Описание:**  Комплектът следва да включва минимум следните артикули:   * двойна закачалка за стена; * поставка за сапун; * хавлийник;   **Материал:**  Основен материал: **месинг**  Хромирани: дебелина на покритието **>0.3 µm**  Всички артикули от комплекта не трябва да съдържат стъклени/чупливи елементи, с оглед осигуряване максимална безопасност на потребителите.  Всички артикули трябва да са подходящи за стенен монтаж и да бъдат включени необходимите елементи за монтажа.  **Гаранция:** минимум 12 месеца. |  |
| 17. | Комплект аксесоари за тоалетна | **Описание:**  Комплектът с аксесоари за тоалетна следва да включва кош за отпадъци WC, четка за тоалетна чиния и държач за тоалетна хартия  Вместимост на коша: минимум 5л, с педал за повдигане на капака на коша;  **Материал:**  Основен материал: **месинг**  Хромирани: дебелина на покритието **>0.3 µm**  Всички артикули от комплекта не трябва да съдържат стъклени/чупливи елементи, с оглед осигуряване максимална безопасност на потребителите.  Държачът за тоалетна хартия да е подходящ за стенен монтаж и да бъдат включени необходимите елементи за монтажа. |  |

Гарантираме, че:

- сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение и техническите спецификации и проекта на договор;

**-** доставенотооборудване иобзавеждане ще е ново и неупотребявано;

- доставката ще бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството.

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

*а) други …………………………………………….*

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**