**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Детска ясла „Зора“, гр. Габрово”**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме

1.1. Срок за изпълнение на поръчката ………………………. кал. дни /не повече от 30 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. Гаранционен срок за поддръжка - ……………… не по– кратък от 24(двадесет и четири) месеца и не по-дълъг **от 60** (шестдесет) месеца след извършване на доставката.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в “Техническата спецификация” на Документацията за участие по процедурата.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| ***Марка/модел*** |  |  |
| *1. Дата на производство – след 01.01.2015 г.;* |  |  |
| *2. Категория – товарен автомобил;* |  |  |
| *3. Обща дължина – макс. 4500 мм;* |  |  |
| *4. Широчина с огледалата – макс. 2200 мм;* |  |  |
| *5. Височина на товарния отвор при задна врата – мин. 1050 мм;* |  |  |
| *6. Тип двигател – дизелов/бензин;* |  |  |
| *7. Мощност на двигателя - макс. 130 к.с;* |  |  |
| *8. Работен обем на двигателя – макс. 1600 см3;* |  |  |
| *9. Екологична норма минимум ЕВРО 5 или еквивалент;* |  |  |
| *10. Скоростна кутия – механична/ръчна;* |  |  |
| *11. Брой места – мин. 2;* |  |  |
| *12. Ляв волан;* |  |  |
| *13. Товароносимост /полезен товар/ - мин. 480 кг.;* |  |  |
| *14. Две задни врати отварящи се на 180°;* |  |  |
| *15. Странична плъзгаща се врата – мин. 1 /дясна/;* |  |  |
| *16. Преградна стена между пътническата и товарна част, с фиксиран прозорец към товарното пространство;* |  |  |
| *17. Неостаклени врати и прозорци в товарната част на автомобила;* |  |  |
| *18. Екстри – климатик/климатроник;* |  |  |
| *19. Сигурност - ABS и еквивалент;* |  |  |
| *20. Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка;* |  |  |
| *21. Вместимост на резервоара (л) – минимум 40 литра* |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**