**ОБРАЗЕЦ № 3**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на 2 бр. нови автомобилa за нуждите на Община Габрово”.**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 30 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. Гаранционният срок на 1-ви автомобил е ……….месеца, след извършване на доставката

Гаранционният срок на 2-ри автомобил е ……….месеца, след извършване на доставката

***Забележка:***

***Предложеният срок за гаранционна поддръжка за всеки от двата автомобила, включващ пълна гаранция на всички възли и агрегати, включително на двигателя и трансмисията, НЕ може да бъде по – кратък от 24 (двадесет и четири) месеца и не по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.***

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

**1-ви нов товарен автомобил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика/попълва се във всяка една графа, включително марка и модел/** | **Забележка** |
| 1. *Марка/модел* |  |  |
| 1. *Дата на производство – след 01.01.2016 г.;* |  |  |
| 1. *Категория – N1 /товарен автомобил/;* |  |  |
| 1. *Обща дължина – макс. 4500 мм;* |  |  |
| 1. *Широчина с огледалата – макс. 2200 мм;* |  |  |
| 1. *Височина на товарния отвор при задна врата – мин. 1050 мм;* |  |  |
| 1. *Тип двигател – бензин/бензин с фабрично монтирана газова уредба;* |  |  |
| 1. *Мощност на двигателя - макс. 130 к.с.;* |  |  |
| 1. *Работен обем на двигателя – макс. 1800 см3;* |  |  |
| 1. *Екологична норма минимум ЕВРО 6;* |  |  |
| 1. *Скоростна кутия – механична/ръчна;* |  |  |
| 1. *Брой места – мин. 2* |  |  |
| 1. *Ляв волан* |  |  |
| 1. *Товароносимост /полезен товар/ - мин. 480 кг.* |  |  |
| 1. *Две задни врати отварящи се на мин. 180°;* |  |  |
| 1. *Странична плъзгаща се врата – мин. 1 /дясна/* |  |  |
| 1. *Преградна стена между пътническата и товарна част* |  |  |
| 1. *Екстри – климатик/климатроник;* |  |  |
| 1. *Сигурност - ABS и еквивалент;* |  |  |
| 1. *Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка;* |  |  |
| 1. *Емисии СО2 – до 145 г/км;* |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

**2-ри нов автомобил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика/попълва се във всяка една графа, включително марка и модел/** | **Забележка** |
| 1. *Марка/модел* |  |  |
| 1. *Дата на производство – след 01.01.2016 г.;* |  |  |
| 1. *Категория – M1* |  |  |
| 1. *Обща дължина – мин. 4000 мм, макс. 4500 мм;* |  |  |
| 1. *Широчина с огледалата – мин. 1900 мм, макс. 2200 мм;* |  |  |
| 1. *Височина на товарния отвор при задна врата – мин. 1050 мм;* |  |  |
| 1. *Тип двигател – бензин/бензин с фабрично монтирана газова уредба;* |  |  |
| 1. *Мощност на двигателя - макс. 130 к.с.;* |  |  |
| 1. *Работен обем на двигателя – макс. 1800 см3;* |  |  |
| 1. *Екологична норма минимум ЕВРО 6;* |  |  |
| 1. *Скоростна кутия – механична/ръчна;* |  |  |
| 1. *Брой места – мин. 4* |  |  |
| 1. *Ляв волан* |  |  |
| 1. *Странична плъзгаща се врата – мин. 1 /дясна/* |  |  |
| 1. *Екстри – климатик/климатроник;* |  |  |
| 1. *Сигурност - ABS и еквивалент;* |  |  |
| 1. *Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка;* |  |  |
| 1. *Емисии СО2 – до 145 г/км;* |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет и пускане в движение на МПС, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

4. При констатиране на явни Несъответствия за доставените автомобили, по смисъла на алинея (5.6) от Проекта на Договор, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**