**МЕТОДИКА**

ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на подвижен състав и зарядни станции по 3 обособени позиции:** Обособена позиция № 1 „Доставка на 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции“; Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на 7-8 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции “ в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Класирането на офертите се извършва на база **икономически най-изгодна оферта**, въз основа на критерий **„оптимално съотношение качество/цена”**.

***Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.***

**Настоящата методика се прилага при оценка на офертите за всяка от обособени позиции, както е разписано по-долу.**

**ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 3:**

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по отделните показатели и се умножават по коефициента на относителната им тежест. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула: **KO=EP+S+A+B+L+Тn+P+V**

**I. ОБЩИ КРИТЕРИИ - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ – 50 % (50 т.)**

**1. ЕНЕРГИЙНИ И ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 20 % (20 т.)**, в т. ч.:

1.1. Енергийни разходи (ЕР), в евро - до 20 т.

по формулата: ЕР min x 20 = т.

ЕР n

където ЕР min - най-нисък разход от всички оферти

ЕР n - разход от конкретната оферта

**2. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ**

**- ТЕЖЕСТ 25 % (25 т.)**, в т. ч.:

2.1. Гаранционен срок за автобуса (S) - до 3 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 24 и максимум 60 месеца)*

по формулата: S n x 3 = т.

S max

S n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

S max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

2.2. Гаранционен срок за силовите агрегати (А) - до 7 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 24 и максимум 60 месеца)*

по формулата: A n x 7 = т.

A max

A n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

A max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

2.3. Гаранционен срок за батерия (B) - до 10 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 60 и максимум 120 месеца)*

по формулата: B n x 10 = т.

B max

A n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

A max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

2.4. Гаранционен срок за зарядните станции (L) - до 5 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 24 и максимум 60 месеца)*

по формулата: L n x 5 = т.

L max

L n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

L max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

**3. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ**

**- ТЕЖЕСТ 5 % (5 т.)**, в т. ч.:

3.1. Специфичен въртящ момент (T n) в Nm/t - до 4 т.

по формулата: Tn x 4 = т.

T n max

където специфичният въртящ момент представлява съотношението между максималния въртящ момент в Nm и технически допустима максимална маса на автобуса в t, посочени в Предложението за изпълнение на съответния участник

където T n - специфичния въртящ момент от конкретната оферта

T n max - най-големият специфичен въртящ момент от всички оферти

3.2. Специфична мощност (Р) в kW/t - до 1 т.

по формулата: Р n x 1 = т.

Р max

където специфичната мощност представлява съотношението между максималната мощност в kW и технически допустима максимална маса на автобуса в t, посочени в Предложението за изпълнение на съответния участник

Р n - специфична мощност от конкретната оферта

Р max - най-голямата специфична мощност от всички оферти

**II. ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ (V) - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ - 50 % (50 т.)**

**Цена за изпълнение на поръчката -** това е цената, която включва всички разходи на Възложителя, свързани с получаването на предмета на поръчката, а именно: Доставка на автобуси и допълнително оборудване към тях, съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация /Приложение към настоящата документация/, франко гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3.

Най-ниската предложена обща стойност получава максималния брой точки, а останалите оценки се намаляват пропорционално,

по формулата: (Vmin / V n) х 50 = т.

където: V min е най-ниската предложена обща стойност от всички оферти в лева, без ДДС;

Vn е общата стойност, предложена в оценяваната оферта в лева, без ДДС.

**МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ОБЩИ И ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ Е 100 т.**

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, като всички точки се изчисляват по всеки един от показателите до 2-ри знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, е определена тази, чрез принципа на чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място.

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:**

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по отделните показатели и се умножават по коефициента на относителната им тежест. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:

KO=EP+EмP+S+A+Rg+V

**I. ОБЩИ КРИТЕРИИ - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ – 50 % (50 т.)**

**1. ЕНЕРГИЙНИ И ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 20 % (20 т.)**, в т. ч.:

1.1. Енергийни разходи (ЕР), в евро - до 13 т.

по формулата: ЕР min x 13 = т.

ЕР n

където ЕР min - най-нисък разход от всички оферти

ЕР n - разход от конкретната оферта

1.2. Емисионни разходи (ЕмР), в евро - до 7 т.

по формулата: ЕмР min х 7 = т.

ЕмР n

където ЕмР min - най-нисък разход от всички оферти

ЕмР n - разход от конкретната оферта

**2. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 25 % (25 т.), в т. ч.:**

2.1. Гаранционен срок за автобуса (S) - до 10 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 24 и максимум 60 месеца)*

по формулата: S n x 10 = т.

S max

S n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

S max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

2.2. Гаранционен срок за силовите агрегати (А) - до 15 т.

*(съгласно техническите изисквания минимум 24 и максимум 60 месеца)*

по формулата: A n x 15 = т.

A max

A n *- гаранционен срок в месеци от конкретното предложение*

A max *- най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения*

**3. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 5 % (5 т.), в т. ч.:**

3.1. Специфичен разход на гориво (Rg) в g/kWh - до 5 т.

по формулата: R g min x 5 = т.

R g n

където R g min - най-нисък разход от всички оферти

R g n - разход от конкретната оферта, посочен в Предложението за изпълнение на съответния участник

**II. ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ (V) - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ - 50 % (50 т.)**

**Цена за изпълнение на поръчката -** това е цената, която включва всички разходи на Възложителя, свързани с получаването на предмета на поръчката, а именно: Доставка на автобуси и допълнително оборудване към тях съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация /Приложение към настоящата документация/, франко гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3.

Най-ниската предложена обща стойност получава максималния брой точки, а останалите оценки се намаляват пропорционално,

по формулата: (Vmin / V n) х 50 = т.

където: V min е най-ниската предложена обща стойност от всички оферти в лева, без ДДС;

Vn е общата стойност, предложена в оценяваната оферта в лева, без ДДС.

**МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ОБЩИ И ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ Е 100 т.**

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, като всички точки се изчисляват по всеки един от показателите до 2-ри знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, е определена тази, чрез принципа на чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място.