**ОБРАЗЕЦ № 3**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Доставка на специализирано моторно превозно средство за нуждите на ЦНСТДМУ "Мирни дни" и ЦНСТДМУ "Хризантема".**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 120 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. Гаранционният срок е ……………… /месеца/.

***Забележка:***

***Предложеният гаранционен срок за всеки един автомобил, не може да бъде по – кратък от 24 (двадесет и четири) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.***

***Забележка****:*

Когато участник е предложил в офертата си гаранционен над **60 (шестдесет) месеца**, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на **60 (шестдесет) месеца**. Следователно всички участници предложили гаранционен срок **60 (шестдесет) месеца** и над **60 (шестдесет) месеца** ще получат еднакъв брой точки по този показател.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика/попълва се във всяка една графа с конкретни технически параметри, включително марка и модел/** | **Забележка** |
| *1. Дата на производство – след 01.06.2016 г.;* |  |  |
| *1.1. Марка/модел* |  |  |
| *2. Тип двигател – дизел / бензин* ***(не се допуска двигател на бензин с фабрично монтирана газова уредба)****;* |  |  |
| *3. Категория –M 1 (бус/микробус)* |  |  |
| *4. Мощност на двигателя – мин. 100 к.с.;* |  |  |
| *5. Екологична норма – мин. ЕВРО 6 или еквивалент;* |  |  |
| *6. Емисии СО2 – макс. 220 г/км.* |  |  |
| *7. Скоростна кутия – ръчна /автоматична;* |  |  |
| *8. Задвижване – 4x4 или предно или задно;* |  |  |
| *9. Технически допустима максимална маса – до 3 500 кг.;* |  |  |
| *10. Брой места (общ капацитет - 6+1/7+1/8+1), в т.ч.:* |  |  |
| *- Място на водача – 1 бр.;* |  |  |
| *- Седящи места – мин. 6 бр. места, макс. 8 бр. места;* |  |  |
| *- Обособени места за инвалидни колички - мин. 2 бр. места, макс. 3 бр. места .* |  |  |
| *11. Ляв волан;* |  |  |
| *12. Брой врати:* |  |  |
| *- мин. една странична дясна плъзгаща се врата* |  |  |
| *- две задни врати отварящи се на мин. 180°;* |  |  |
| *13. Вътрешно оборудване:* |  |  |
| *- обособяване на мин. 2 /две/ места за закрепване на инвалидни колички оборудвани с необходимите сертифицирани специализирани лайсни на пода за закрепване на колички;* |  |  |
| *- износоустойчиво подово покритие, непозволяващо плъзгане;* |  |  |
| *- 3-точкови предпазни колани за всички места* |  |  |
| *- да има прозорци и на местата за инвалидни колички.* |  |  |
| *14. Допълнителни изисквания относно слизането и качването на трудноподвижните пътници:* |  |  |
| *- вратите да са оборудвани с дръжки.* |  |  |
| *- автоматично стъпало достатъчно дълбоко, широко и ниско, позволяващо на трудно подвижни хора да се качват и слизат спокойно.* |  |  |
| *- вратите да са достатъчно широки, позволяващи на трудно подвижни хора да се качват и слизат спокойно.* |  |  |
| *15. Рампа за качване на инвалидни колички - електрическа хидравлична платформа на задните врати за повдигане на инвалидни колички с товароносимост минимум 200 кг. и с размери не по-малко от 130 см. дължина и 80 см. ширина на пода на платформата.* |  |  |
| *16. Изисквания към закрепване на инвалидните колички – мин. 2 /два/ бр. комплекта колани за закрепване на количките към лайсни на пода;* |  |  |
| *17. Охлаждане – климатик/климатроник;* |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

4. При констатиране на явни Несъответствия за доставените автомобили, по смисъла на алинея (5.6) от Проекта на Договор, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Приложение:**

Документ, удостоверяващ че участника е производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство (заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ).

**Забележка:**

При липса на Документ, удостоверяващ че участника е производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство, участникът ще бъде отстранен от участие.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**