*Образец № 2*

**ДО**

**ОБЩИНА ГАБРОВО**

**ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3**

**ГР. ГАБРОВО**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

от …….................………………………………………………………..…...........................................................

*/наименование на участника/*

представляван от............................................................................................................................................... Адрес:…………………………………………………………………...................................................................., тел:..........................………................ Факс:..........................,Е\_mail:................................................................

ЕИК…………………………………

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обществена поръчка с предмет: **„Доставка и внедряване на два сървъра - за система за управление и мониторинг на бизнес-процеси в ОП Благоустрояване и за софтуер за прием на деца в детски ясли, за прием в детските градини и за прием в първи клас”,**

след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител и предлагаме да организираме и изпълним поръчката както следва:

**1. Срок за изпълнение на доставката:** ...................... **кал. дни** (не повече от 30) кал. дни, считано от датата на подписване на договора.

**2.** **Предлаганото оборудване е със следните параметри**

**2.1. Сървър 1 – 1 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |  |
| Процесор | 2 бр., четири ядрени с честота минимум 2.6GHz, 10MB кеш памет, скорост на системната шина - минимум 8.0GT/s |  |  |
| Памет | 64 GB инсталирана памет DDR4-2400, Регистрирана, ECC, размер на отделния модул не по малък от 16GB. Поддръжка на минимум 1TB памет |  |  |
| Дискове | 4 бр., 3.5”, 4TB SATA, 6Gb, 7200rpm |  |  |
| Контролер | RAID контролер SATA 6Gb с поддържани нива 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 4GB |  |  |
| Захранване | Резервирано |  |  |
| Интерфейси | SD слот за картa памет, USB 2.0 – минимум 4 бр., VGA,  2 x RJ45 |  |  |
| Слотове | Минимум 2бр. PCI e налични слота |  |  |
| LAN | 2 бр. 1 Gb/s Ethernet порта |  |  |
| Управление | Интегриран софтуер и хардуер за отдалечен мениджмънт на сървъра на отделен мрежови порт |  |  |
| Кутия | 2U Rackmount |  |  |
| Охлаждане | Минимум 2 вентилатора |  |  |
| Операционна система | Microsoft Windows Server 2012 или еквивалент позволяваща upgrade до последна версия на продукта съгласно лицензното споразумение между Майкрософт и държавната администрация на Република България |  |  |
| Съвместимост | Съвместимост с Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware |  |  |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, с обслужване на място |  |  |
| Сертификати | CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration или еквивалент |  |  |

**2.2. Сървър 2 – 1 брой**

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на участника** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител, марка | Да се специфицира |  |  |
| Серия, модел | Да се специфицира |  |  |
| Процесор | 2 бр., четири ядрени с честота минимум 2.6GHz, 10MB кеш памет, скорост на системната шина - минимум 8.0GT/s |  |  |
| Памет | 64 GB инсталирана памет DDR4-2400, Регистрирана, ECC, размер на отделния модул не по малък от 16GB. Поддръжка на минимум 1TB памет |  |  |
| Дискове | 3 бр., 600GB SAS 10k |  |  |
| Контролер | RAID контролер SATA 6Gb с поддържани нива 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 4GB |  |  |
| Захранване | Резервирано |  |  |
| Интерфейси | SD слот за картa памет, USB 2.0 – минимум 4 бр., VGA, 2 x RJ45 |  |  |
| Слотове | Минимум 2бр. PCIe налични слота |  |  |
| LAN | 2 бр. 1 Gb/s Ethernet порта |  |  |
| Управление | Интегриран софтуер и хардуер за отдалечен мениджмънт на сървъра на отделен мрежови порт |  |  |
| Кутия | 2U Rackmount |  |  |
| Охлаждане | Минимум 2 вентилатора |  |  |
| Операционна система | Microsoft Windows Server 2012 или еквивалент позволяваща upgrade до последна версия на продукта съгласно лицензното споразумение между Майкрософт и държавната администрация на Република България |  |  |
| Съвместимост | Съвместимост с Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, VMware |  |  |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, с обслужване на място |  |  |
| Сертификати | CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration или еквивалент |  |  |

Декларираме, че при доставката, неразделна част от документацията, придружаваща доставките, ще бъдат сертификати, декларации или други документи (доказващи качеството) от производителите в обхват и съдържание съгласно изискванията на възложителя за конкретния вид техника.

Декларираме, че ще обучим 2 (двама) експерти на Възложителя от отдел Информационни и комуникационни технологии по отношение на конфигурацията и функционалността на инсталираното оборудване.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Дата:..................... Участник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/*наименование на участника, подпис, печат/*