**ОБРАЗЕЦ № 3-2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и ДСП по 3 обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 “Доставка на високопроходим автомобил за нуждите на общинска администрация“

Обособена позиция № 2 “Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Габрово”

Обособена позиция № 3 “Доставка на 2 бр. нови автомобила за зони за платено почасово паркиране”.

*За обособена позиция № 2 “Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Габрово”.*

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 60 кал. дни/ от сключване на договора.

1.2. 1.2. Гаранционният срок е ……………… /месеца/.

***Забележка:***

***Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по – кратък от 24 (двадесет и четири) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.***

***Забележка****:*

Когато участник е предложил в офертата си гаранционен срок над **84 (осемдесет и четири) месеца**, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на **84 (осемдесет и четири) месеца**. Следователно всички участници предложили гаранционен срок **84 (осемдесет и четири) месеца** и над **84 (осемдесет и четири) месеца** ще получат еднакъв брой точки по този показател.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика/попълва се във всяка една графа с конкретни технически параметри, включително марка и модел/** | **Забележка** |
| 1. *Марка/модел* |  |  |
| 1. Дата на производство – след 01.01.2018 г.; |  |  |
| 1. Категория – N1 /товарен автомобил/; |  |  |
| 1. Ляв волан; |  |  |
| 1. Брой места – мин. 2+1; |  |  |
| 1. Задвижване – предно; |  |  |
| 1. Товарен/полезен обем – от 7 м3 до 11 м3; |  |  |
| 1. Скоростна кутия – механична/ръчна; 6 степенна; |  |  |
| 1. Тип двигател – дизел / бензин **/не се допуска двигател на бензин с фабрично монтирана газова уредба/**; |  |  |
| 1. Мощност на двигателя – мин. 100 к.с. до макс. 140 к.с.; |  |  |
| 1. Работен обем на двигателя – макс. 2400 см3; |  |  |
| 1. Обща дължина – макс. 5000 мм |  |  |
| 1. Височина – макс. 2300 мм |  |  |
| 1. Широчина с огледалата – макс. 2700 мм |  |  |
| 1. Височина на товарния отвор при задна врата – мин. 1500 мм; |  |  |
| 1. Дължина на товарния отвор/пространство – мин. 2600 мм |  |  |
| 1. Ширина на товарния отвор – мин. 1500 мм |  |  |
| 1. Товароносимост /полезен товар/ - мин. 1000 кг.; |  |  |
| 1. Две задни врати отварящи се на мин. 180°; |  |  |
| 1. Странична плъзгаща се врата – мин. 1 /дясна/; |  |  |
| 1. Преградна стена между пътническата и товарна част; |  |  |
| 1. Неостъклени врати и прозорци в товарната част на автомобила; |  |  |
| 1. Термоизолиран фургон при 0 градуса; |  |  |
| 1. Екологична норма минимум ЕВРО 6 или еквивалент; |  |  |
| 1. Екстри – климатик/климатроник; |  |  |
| 1. Сигурност - мин. наличен ABS или еквивалент; |  |  |
| 1. Емисии СО2 – до 240 г/км. |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

4. При констатирани от комисията несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя) или липси в предадените документи, те се отбелязват в констативен протокол, като се определя срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, за отстраняване на недостатъците.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**