**МЕТОДИКА**

**ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ**

**за обществена поръчка с предмет**

**Доставка на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни /обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/ цена“.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели за оценка:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател - П**  (наименование) | **Относително тегло** | **Максимално възможен брой точки** | **Символно обозначение** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1.Технически параметри | 40 % (0,40) | 10 | **ТП** |
| 2. Гаранционен срок | 20 % (0,20) | 10 | **ГС** |
| 3. Предложена цена | 40 % (0,40) | 10 | **Ц** |

**1. Оценка на Техническото предложение**

**Оценява се по следните показатели:**

**1.1. Оценка на „Технически параметри“ на предлаганата техника – ТП**

Точките за показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица № 1.

*Таблица №1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показател** | **Параметри** | **Точки** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** Размер на изходящия материал **Тп1** | под 150 mm | 3 точки |
| 150 mm | 1 точки |
| **2.** Работна височина на приемното устройство – **Тп2** | под 3300 mm | 2 точки |
| 3300 mm | 1 точки |
| **3.** Дължина на валовете **Тп3** | над 1500 mm | 2 точки |
| 1500 mm | 1 точки |
| **4.** Мощност на двигателя **Тп4** | над 160 kW | 3 точки |
| 160 kW | 1 точки |
| Максимално възможни точки по показател  **„Технически параметри“ - ТП** | | **10 точки** |

**ТП****= Тп1+ Тп2+ Тп3+ Тп4**

**1.2. Оценка на „Гаранционен срок“** на предлаганото оборудване – **ГС**

**Максимално възможни точки по показател „Гаранционен срок“ - 10 точки.**

**ГС = ГСn/ГСmax x 10**, където:

ГСn – гаранционен срок, предложен от конкретния участник;

ГСmax – максимален гаранционен срок, предложен от участник

*Забележка: Когато участник е предложил в офертата си гаранционен срок над* ***48 (четиридесет и осем) месеца****, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на* ***48 (четиридесет и осем) месеца****. Следователно всички участници предложили гаранционни срокове* ***48 (четиридесет и осем) месеца*** *и над* ***48 (четиридесет и осем) месеца*** *ще получат еднакъв брой точки по този показател.*

**2. Оценка на Ценовото предложение**

**Оценява се по показател „ Обща предлагана цена“ - Ц**

**Максимално възможни точки по показател „Обща предлагана цена“ - 10 точки.**

**Ц = Цmin/Цn x 10**, където:

С – Оценка на ценовото предложение;

Цmin – най-ниска предложена цена;

Цn – Предлагана цена от конкретния участник.

**3. Комплексната оценка на офертите** **КО** е с максимална стойност **10** точки и се изчислява по формулата:

**КО = 0.40хТП+ 0.20хГС + 0.40хЦ**

*За целите на оценяването, коефициентите ще се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.*

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията прилага чл. 58, от ППЗОП.