**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ………………………………………………………………………………………………

*/наименование на участника/*

представляван от ……………………………… - …………………………………………….

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс ………….,

Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Доставка на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни /обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, ПРЕДЛАГАМЕ::

1.1. **Срок за доставка и пускане в експлоатация на мобилния шредер** ………………………. **кал. дни** */не повече от 180 кал. дни/* считано от датата на сключване на договорадо подписване на приемо-предавателен протокол за приемане и пускане в експлоатация на доставения мобилен шредер**.**

1.2. **Гаранционен срок** на доставения мобилен шредер ………………………… **календарни месеца** /*не по – кратък от 24 месеца/*, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане и пускане в експлоатация на доставения мобилен шредер, **без ограничение на машиночасовете**.

1.3. Поемаме ангажимент да изпълним доставката в съответствие с изискванията Ви, заложени в “Техническата спецификация” на Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

1.4. В съответствие с минималните изискванията на Възложителя, предлаганият от нас мобилен шредер е със следните параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническа характеристика | Минимални технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника  /описват се техническите характеристики на предлаганото съоръжение във всяка една графа,  включително марка и модел/ |
| Марка/модел | Да се посочи от участника |  |
| Техника | Мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/ обемисти отпадъци – самоходен |  |
| Състояние | **Ново** |  |
| Собствено тегло | 13000- 15000 kg |  |
| Минимална гарантирана производителност | min 10 t/h |  |
| Обем на приемния бункер | min 3 m3 |  |
| Шредиращ елемент | * Двойка валове с режещи елементи, система за автоматична промяна на скороста на валовете и автоматични прекъсвачи; * Възможност за бърза смяна на системата от валове и лесна поддръжка. * Meханизъм за регулиране размера на изходящия материал (челюсти или др.устройства) |  |
| Размер на изходящия материал | До 150 mm |  |
| Дължина на валовете | min 1500 mm |  |
| Окомплектовка | * Магнитен сепаратор * Система за прахово погасяване, * Транспортна лента . * Реверсивна функция на въртене на валовете * Дистанционно упревление с авариен ключ * Два комплекта режещи валове за обработка на два типа отпадъци   *(1.обемен и дървесен отпадък; 2. тухли, бетон , бетонови изделия и смеси, керамични плочи*) |  |
| Работна височина на приемното устройство/бункер за зареждане | max - 3300 mm |  |
| Двигател | Дизелов |  |
| Мощност на двигателя | min. 160 kW (или 220 к.с) |  |
| Екологична норма на двигателя | мин. Euro IV |  |
| Лентов транспортьор | Разтоварващ изходната фракция на височина до 4400 mm |  |
| Управление | от корпуса и от дистанционно с авариен ключ |  |

1.5. При доставката, ще представим всички необходими съпътстващи документи, необходими за последващото й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции и др.

1.6. Прилагаме фабрични чертежи с посочени минимум оферираните размери за шредера.

2. Допълнителна информация:

............................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Възложителят си запазва правото, ако доставеният мобилен шредер има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

4. Материали и консумативи, необходими за правилното функциониране и сервизиране на оферираната машина */транспортни разходи, разходи за труд, материали и консумативи (без необходимото гориво, дефектиралите части, възли и агрегати)/*, предписани от производителя й, **за първите 2000 моточаса** са както следва:

…………………………………….

*4.1.Приемаме, че Всички разходи по правилното функциониране и сервизиране на оферираната машина, предписани от производителя й, през първите 2000 моточаса /в т.ч. и съответните транспортни такива при нужда от местоположението на мобилния шредер до сервиз и обратно/, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.*

5. Ще осигурим за своя сметка необходимото обучение на персонала, който ще работи с мобилната шредер машина – минимум 2 /двама/ души.

6. В рамките на гаранционния срок, както и в периода на Сервизното обслужване през първите 2000 моточаса, гарантираме правилното функциониране на мобилния шредер съгласно Техническите спецификации, предписанията на производителя и предложението за изпълнение на Изпълнителя, в т.ч., но не само, извършването на всички необходими дейности (включително подмяна на дефектирали компоненти, профилактични дейности, настройки, сервизно обслужване и др.) за поддържането на мобилния шредер в пълно работоспособно и функционално състояние, за своя сметка.

7. Приемаме без възражение всички други описани задължения, описани в Техническата спецификация.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Приложения: ………………..

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**