**ОБРАЗЕЦ № 3-3**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци по 6 обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла”;**

**Обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”;**

**Обособена позиция№ 3 „Доставка на метални контейнери за събиране на битови и строителни отпадъци“;**

**Обособена позиция № 4 „Доставка на метални кофи за детски площадки за разделно събиране на отпадъци с обем от 20 до 50 л.“**

**Обособена позиция № 5 „Доставка на метални кошчета за кучешки отпадъци“**

**Обособена позиция № 6 „Доставка на мултилифт контейнер за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“**

**За обособена позиция № 3 “Доставка на метални контейнери за събиране на битови и строителни отпадъци”.**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /***60 кал. дни****, считано от датата на сключване на договора*/.

1.2. Гаранционен срок - ……………… месеца /*не по – кратък от* ***12 (дванадесет) месеца и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца****, след извършване на доставката*/.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимални изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа с конкретни параметри, в приложимите случай/** |
| * Обем – минимум 4,0 куб.м.; |  |
| * Собствено тегло – до 450 кг; |  |
| * Материал – метал; |  |
| * Покритие – защитно покритие, да е изпълнено с основен антикорозионен грунд и емайллак; |  |
| * Цвят – сив, RAL 9006 сертификат или еквивалент |  |
| * Конструкция:   - Стени – горещовалцувана стомана – минимум 3,00 мм;  - Дъно - горещовалцувана стомана – минимум 4,00 мм;  - Оси – минимум Ф45 мм високоякостна стомана – 4 бр.;  - Ограничителни планки на осите с дебелина минимум 8,00 мм;  - Оребряване студено огънат профил минимум 80/50/4 мм;  - Опори за стиковане – горещовалцуван винкел минимум 100/50/6 мм;  - Дебелина на укрепващите профили – минимум 4,00 мм;  - Укрепващи профили около отвора на контейнера – 60/40 мм;  - Форма и захвати – съгласно приложена схема. |  |
| * Обслужване - Съдовете да могат да бъдат обслужвани от автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1:2011 + А1:2015 или еквивалент; |  |
| * Изисквания за качество - Да отговарят на българските и европейски стандарти за съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Да не пропуска течности; |  |
| * Съдовете да са изработени съгласно норми DIN 30735 или еквивалент. |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

.......................................................................................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

4. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, при предаването на съдовете за разделно събиране на отпадъци ще предоставим ***указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от нас съдове за разделно събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.***

5. Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника и/или не се предоставят необходимите документи по т. 4 от настоящото предложение, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

**Дата:………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**