**ОБРАЗЕЦ № 3.1.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ по пет обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1 „Корпусна и мека мебел“**

след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител и предлагаме да организираме и изпълним поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на доставката: ...................... кал. дни , но не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.).

2. Предлаганите от нас артикули са със следните параметри:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Спецификации** | **Предложение на участника** |
| **1.** | Шкаф /Ш1/ | **Размери:** 85÷90/60/110÷120  **Материали:**   * корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание** – открита ниша, две врати и една вътрешна полица.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **2.** | Шкаф /Ш2/ | **Размер**: 85÷90/60/150÷160  **Материали:**   * корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание** – две открити ниши, две врати и една вътрешна полица  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **3.** | Шкаф с 4 чекмеджета /Ш3/ | **Размер**: 120÷140/60/110÷120  **Материали:**   * корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за челните плоскости и най-горния плот; * дръжки на чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание:** четири еднакви чекмеджета.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **4.** | Гардеробен шкаф **/**Г1**/** | **Размер**: 50/55/200  **Материали:**   * корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * врата - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратата; * дръжка на вратата – алуминиева, със заоблена форма, осигуряваща максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание** – две вътрешни полици в горната и долната част, лост за закачалки под горната полица.  **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| **5.** | Гардеробен шкаф /Г2/ | **Размер**: 50/55/200  **Материали:**   * корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * врата - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратата; * дръжка на вратата – алуминиева, със заоблена форма, осигуряваща максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание** - четири вътрешни полици.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **6.** | Шкаф за обувки /ШоБ/ | **Размери:** 90/45/110÷120  **Материали:**   * корпус, включително полици - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * врати - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * най-горният плот - ЛПДЧ минимум 25 мм, да е издаден челно над корпуса, така че да осигури безопасни заоблени/закръглени предни ъгли; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и полиците и 2 мм за вратите и най-горния плот; * дръжки на вратите – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание** – две врати и четири вътрешни етажерки.  **Гаранция –** минимум24 месеца |  |
| **7.** | Маси трапезни –  /тр М2/ | **Размери**: 120/80/75  **Материал:**   * плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; * крака – масив.   **Описание**: неразтегателна.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **8.** | Маса /тр М1/ | **Размери**: 80/80/75  **Материал:**   * плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; * крака – масив.   **Описание**: неразтегателна.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **9.** | Холна маса | **Размери**: 60/120/45  **Материал:**   * плот - ЛПДЧ с дебелина 36 мм със заоблени краища; * крака – масив.   **Описание**: неразтегателна.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **10.** | Офис бюро /Б1/ | **Размери:** 120÷130/60÷65/75÷77  **Материали:** ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм;   * плот - ЛПДЧ минимум 25 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за плота.   **Описание** – плот и три страници.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **11.** | Контейнер към офис бюро | **Размер**: 40÷45/50÷56/52  **Материали:**   * корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * гръб – ЛПДЧ 8 мм; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса; * дръжки на чекмеджетата – алуминиеви, със заоблена форма, осигуряващи максимална безопасност; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание:** контейнер стри чекмеджета; на колела.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **12.** | Офис бюро /Б2/ | **Размери:** 180/80/75  **Материали:**   * корпус, включително чекмеджетата и челните плоскости - ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм; * гръб – ЛПДЧ; * кантове ABS: 1,5 мм за корпуса и 2 мм за работния плот; * мебелния обков и механизмите да осигуряват плавно затваряне и безопасност.   **Описание**: бюрото е с:   * вграден офис контейнер с две чекмеджета и шкаф под тях; * едно чекмедже и ниша за компютърна кутия по него.   **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **13.** | Единично легло | **Размери:** минимум 200/90  **Материали:** ПДЧ, ламинирано ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и кант ABS;  **Описание:**   * единично легло за еднолицев матрак. * с повдигащ механизъм за използване пространството под матрака. * с табла над главата и странична табла с извити /обезопасени/ краища с габаритна височина до около 80 см. * таблите да са с възможност за ляв или десен ъгъл; * с подвижна обезопасителна решетка, срещуположна на страничната табла с възможност за лесно демонтиране с височина до около 80 см   **Гаранция –** минимум24 месеца |  |
| **14.** | Еднолицев матрак за единично легло | **Размери:** еднолицев матрак с размери подходящи за единично легло в точка 13 от настоящата позиция;  Матракът да е с твърдост - средна, до под умерена.  **Материал**:  - лицев плат: капитониран висококачествен жакард  - пенополиуретан 3 см., Т25/45  - латексиран филц 1 см.  - кант: 32 мм. висококачествен ширит  - покет система: пружини H14 см., всяка пружина да е обвита в собствен джоб;  - допълнителни материали: пенополиуретан 6см, Т25/45, поставен отстрани.  - конструкция: скара от дървесина.  **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **15.** | Протектор непромокаем за единичен матрак | **Размери:** подходящи единичен матрак, посочен в точка 14 от настоящата позиция.  **Описание:**   * плат – 100 % памук, водонепропускаем, антиакарен и антибактериален * да се закрепва с ластик под матрака. * с възможност за сваляне и пране. |  |
| **16.** | Диван – тройка /Д3/ | Триместен диван с дължинане по-малко от 210-220 см. с подлакътници и тапициран гръб.  **Материали:**   * Конструкция - обикновено ПДЧ стандарт EN 312 – тип Р2, масивна дървесина и/или МДФ и/или метал * тапицерия – текстил непромокаем * износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale)   **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **17.** | Диван – двойка /Д2/ | Двуместен диван с дължинане повече от 170 см. без подлакътници и тапициран гръб.  **Материали:**   * Конструкция - обикновено ПДЧ стандарт EN 312 – тип Р2, масивна дървесина и/или МДФ и/или метал * тапицерия – текстил непромокаем * износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale)   **Гаранция –** минимум 24 месеца |  |
| **18.** | Посетителски столове | **Описание:**   * стaбилнa мeтaлнa paмĸa c ĸpъгъл пpoфил и xpoмиpaнo пoĸpитиe; * сeдaлĸa и oблeгaлĸa oт мнoгocлoйнa дъpвecинa, тaпициpaни във виcoĸoĸaчecтвeнa дaмacĸa ĸлac C; * сeдaлĸa c извит пpeдeн ĸpaй. * протектори на краката за защита на подови настилки; * възмoжнocт зa cтифиpaнe;   **Гapaнция**: минимум 24 месеца. |  |
| **19.** | Посетителски столове с подлакътници | **Описание:**   * със заоблени подлакътници; * здpaвa мeтaлнa paмĸa c xpoмиpaнo пoĸpитиe; * сeдaлĸa oт мнoгocлoйнa дъpвecинa,тaпициpaнa в дaмacĸa ĸлac C; * протектори на краката за защита на подови настилки; * възможност за стифиpaнe; * дамаска: текстил непромокаем * износоустойчивост не по-малко от 60 000 цикли на мартиндил (Martindale)   **Гapaнция** – минимум 24 месеца. |  |
| **20.** | Офис стол | **Описание:**   * ергономична седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена дамаска клас С; * плавно регулиране височината на седящия; * регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция; * регулиране дълбочината на седене; * стабилна метална петлъчева основа с декоративен пластмасов кожух и колелца за мека повърхност   **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| **21.** | Метален шкаф със заключване | **Размери:** максимум 86/40÷50/199 минимум  **Описание:**   * метален шкаф с две метални врати; * заключване на вратите; * 4 броя рафтове с регулируема височина, като задължително е осигурена възможността за вертикално поставяне на стандартни класьори; * прахово боядисан - цвят сив, покритие: гладко; * стомана с дебелина 0,6 mm.   **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| **22.** | Стелаж/метален/ | **Размери:** минимум 90/40/180  **Описание:**  Метален стелаж с минимум 5 рафта х 90 кг  **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |
| **23.** | Стелаж/метален/ | **Размери**: 145х75х30  **Описание:** метален стелаж с минимум 4 рафта х40 кг  **Гapaнция** – минимум 12 месеца |  |
| **24.** | Монтиране на ръкохватки по стените – съгласно приложена схема | **Размери:** 70,80 м.л.  **Описание:**  Иноксова ръкохватка с размер около Ф50 мм. по стена с иноксови държачи  **Гapaнция** – минимум 24 месеца |  |

Гарантираме, че:

- сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение и техническите спецификации и проекта на договор;

**-** доставенотообзавеждане ще е ново и неупотребявано;

- доставката ще бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството.

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

*а) други …………………………………………….*

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**