ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ЗА**

**„Доставка на 2 (два) броя високопроходими автомобили за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Габрово“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническа характеристика** | **Минимални технически изисквания на възложителя** |
| **1. Марка /модел** |  |
| **2. Дата на производство** | фабрично нов, произведени не по-рано от 01.01.2019 г. |
| 3. Задвижване | 4х4 |
| 4. Категория | M1 |
| 5. Тип на купето | SUV |
| 6. Широчина без огледала | мин. 1600 мм |
| 7. Обща дължина | мин. 4000 мм |
| 8. Обща височина без релси | мин. 1600 мм |
| 9. Тип двигател | бензин/дизел/бензин с фабрично монтирана газова уредба |
| 10. Скоростна кутия | механична/ръчна/автоматична |
| 11. Среден/комбиниран разход на гориво: | максимум 15л/100 км пробег – бензин/дизел  Забележка\*\*\*  *В случай, че участникът оферира автомобил с двигател “бензин с фабрично монтирана газова уредба“, то в Предложението за изпълнение се оферира разхода на бензин.* |
| 12. Мощност на двигателя | мин. 80 к.с. |
| 13. Работен обем на двигателя | мин. 1500 куб.см. |
| 14. Брой места | мин. 4+1 |
| 15. Врати | мин. 4 |
| 16. Серво / електро усилвател на волана. | да |
| 17. Стандартно резервно колело | да |
| 18. Ляв волан | да |
| 19. Сигурност | мин. АВS или еквивалент |
| 20. Екологична норма | мин. EURO 6 или еквивалент |
| 21. Емисии СО2 в г/км | до 240 г/км |
| 22. Екстри | Климатик/климатроник |
| 23 .Напречни релси на покрива | да |
| 24. Стерео аудио система | да |

* *Изпълнението на поръчката включва доставката на 2 (два) броя високопроходими автомобила, регистрацията им в КАТ от Изпълнителя и предложен гаранционен срок, съгласно оферирания в Предложението за изпълнение. Всички разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или Несъответствия, съгласно 9.1.2 от Проекта на договор, и транспортирането на автомобила/ите от местоположението му/им при Възложителя до сервиз и обратно по време на предложения гаранционен срок, са за сметка на Изпълнителя.*
* *Всички ремонти по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез отстраняване на гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на дефектирали части и устройства), се извършват в сервиз на Изпълнителя или в посочен от него сервиз и са за негова сметка.*
* *Всеки участник да предвиди, че следва да осигури отстраняване на всички повреди в срок от 15 дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им, в рамките на гаранционният срок.* *В случай, че Изпълнителя не може да отстрани повреда и/или Несъответствие в срок от 10 работни дни, Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя оборотен автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствието;*
* *Всеки участник следва да представи технически характеристиките на предложените автомобили, които следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.*
* *Място на изпълнение на доставката – гр. Габрово, бул „Трети март“ № 53.*
* *Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с Изпълнителя.*
* *Срок за изпълнение на доставка* ***не повече от 60 кал. дни.***
* *Доставените високопроходими автомобили, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.*
* *Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното ползване на автомобилите по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.*
* *При констатирани от комисията несъответствия при доставката на автомобилите (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя) или липси в предадените документи, те се отбелязват в констативен протокол, като се определя срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, за отстраняване на недостатъците.*
* ***Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по – кратък от 24 (двадесет и четири) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.***
* *Допускат се само фабрично нови автомобили* ***от една марка и модел, и еднакви технически характеристики****.*
* *Документи, придружаващи доставката: сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка /на български език/, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики на автомобила,* *Инструкция за експлоатация на доставените автомобили на български език.*

*• Изпълнителят трябва да достави и предаде на Възложителя транспортните средства, предмет на доставка, окомплектовани както следва: оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата)*

*• окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;*

*• с извършен предпродажбен сервиз;*

*• заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;*

*• с необходимите за регистрацията му документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;*

*Забележка:*

*Гаранционния срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 5, ал. 3 или 5 от договора и след регистрирането на автомобилите в КАТ и подписване на протокол за регистрация по чл. 5, ал. 10 от договора.*